**1:** Xác định số lượng vùng quảng bá, số lượng mạng con, số lượng bit cần mượn và điền vào bảng sau**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mạng con** | **Địa chỉ mạng** | **Default Gateway** |
| **#1** | 2001:DB8:CAFE:2:: /64 | FE80::1 |
| **#2** | 2001:A:: /64 | FE80::1 |
| **#3** | 2001:DB8:CAFE:1:: /64 | FE80::1 |
| **#4** | 2001:DB8:AAAA:D::1/64 | FE80::1 |

**2:** Gán địa chỉ IP cho các thiết bị và điền vào bảng sau**:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Giao diện** | **Địa chỉ IP** | **Cổng mặc định** | **Địa chỉ mạng** |  |  |  |
| Router 0 - Se0 | 2001:A::1/64 | FE80::1 | 2001:A::1/64 |  |  |  |
| Router 1 - Se0 | 2001:A::2/64 | FE80::2 | 2001:A::1/64 |  |  |  |
| Router 0 – G0 | 2001:DB8:CAFE:1::1/64 | FE80::1 | 2001:DB8:CAFE:1::/64 |  |  |  |
| Wireless Router 0 | 2001:DB8:CAFE:1::1/65 | FE80::1 | 2001:DB8:CAFE:1::/65 |  |  |  |
| Router 1 – G0 | 2001:DB8:CAFE:2::1/64 | FE80::2 | 2001:DB8:CAFE:2::/64 |  |  |  |
| Switch 0 | 2001:DB8:CAFE:1::2/64 | FE80::1 | 2001:DB8:CAFE1::/64 |  |  |  |
| Switch 1 | 2001:DB8:CAFE:2::2/64 | FE80::2 | 2001:DB8:CAFE:2::2/64 |  |  |  |
| Server 0 | 2001:DB8:CAFE:2::3/64 | FE80::2 | 2001:DB8:CAFE:2::2/64 |  |  |  |
| Server 1 | 2001:DB8:CAFE:2::4/64 | FE80::2 | 2001:DB8:CAFE:2::2/64 |  |  |  |
| Server 2 | 2001:DB8:CAFE:2::5/64 | FE80::2 | 2001:DB8:CAFE:2::2/64 |  |  |  |